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ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА  С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ KRUS BD 55/50C BP 
Ручная поломоечная машина KRUS BD 55/50C BP оснащена дисковой щеткой. Объем баков для чистой и грязной воды – по 50/55 литров каждый. На одной заправке такая машина может вымыть более 2100 квадратных метров площади. Моющее средство заливается непосредственно в бак для чистой воды, его дозировка рассчитывается в соответствии с рекомендациями производителя химии. Заполненный бак для грязной воды опорожняется через дренажный шланг. Остатки из бака для чистой воды сливают через специальную горловину. Продуманная конструкция и оптимизированные габариты для уборки в стесненных условиях, где крупногабаритная техника бесполезна.

Благодаря рабочей ширине 530 мм машина легко проходит в узкие проходы и дверные проемы. При этом ширина всасывания 770 мм обеспечивает высокую скорость уборки, перекрывая след щеток за один проход. BD 55/50 C Bp снижает требования к квалификации уборщиков и минимизирует время на ввод в эксплуатацию, позволяя сосредоточиться на качестве уборки, а не на изучении инструкций. Интуитивная панель позволяет освоить управление за несколько минут. Автоматика контролирует наполнение бака и отключает всасывание, а быстросъемные щетки упрощают обслуживание, что минимизирует время простоя.
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Характеристики
 Бренд 





KRUS 
 Гарантия                                                            12 месяцев
 Тип машины 




дисковая 

 Питание 




аккумулятор 

 Производительность по площади 

2100 (м/час) 

 Потребляемая мощность 

1150 Вт (щетка 650+500 дв.)     Частота вращения щетки 


185 (об./мин) 

 Давление прижима щетки 


38(г/кв.см) 

 Рабочая ширина 



530 (мм) 

 Ширина всасывающей балки 


770 (мм) 

 Объем бака для чистой воды 
             50 (л) 

 Объем бака для грязной воды 

55 (л) 

 Напряжение батареи 

                         24 (В)
 Масса 
без АКБ
                                      139 (кг)
 Размеры   (Д х Ш х В)                                       1160 x 540 x 1060 (мм) 



Простая и надежная машина, проверенная временем. Щеточный узел выполнен из металла, машина максимально собрана для простой и надежной эксплуатации, с минимальным количеством электроники. Механический кран подачи воды, включение и выключение режимов – кнопочное. 

Комплектация:
Дисковая щетка + падодержатель 
Изогнутая всасывающая балка 
Система 2 резервуаров

Цена поломоечной машины (без АКБ): 211 200 руб.
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