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 Поломоечная машина роликовая с системой предварительного заметания KRUS BR 55/55 W BP

Поломоечная машина с роликовой щеткой особенно эффективна для глубокой очистки структурированных и сильно загрязненных полов. 

Это достигается благодаря высокой скорости вращения щетки (мощность привода щетки 650 Вт) и более высокому давлению на квадратный сантиметр поверхности по сравнению с дисковыми аналогами. Система предварительного заметания- машина заметает крупный мусор в специальный лоток, таким образом сочетает в себе функции и подметальной и поломоечной машины.

Наличие привода на колеса- оператору не нужно прилагать физические усилия, чтобы толкать или тянуть оборудование —достаточно задавать направление.

Это делает возможной длительную эксплуатацию без утомления персонала. Даже при работе в интенсивном режиме в течение полной смены оператор сохраняет высокую производительность.BR 55/55 W Bp предлагает профессиональные характеристики и надежность, в доступной ценовой категории. 

Это решение для тех, кому нужна высокая окупаемость инвестиций без переплаты за бренд. Рама машины и щеточный узел выполнены из стали, простота и надежность и высокая эффективность уборки в самых сложных условиях, все это сочетает в себе BR 55/55 W Bp.
Технические характеристики

· Бренд KRUS 
· Тип машины роликовая с заметанием 
· Питание аккумулятор

· Производительность по площади 2200 (м²/ч)

· Потребляемая мощность 2420 (Вт)

· Частота вращения щетки 185 (об/мин 2 щетки, прижим щетки 38 кПа 35/40 кг на См)
· Рабочая ширина щеточного узла 530 (мм)

· Ширина всасывающей балки 770 (мм)

· Объем бака для чистой воды 55 (л)

· Объем бака для грязной воды 65 (л)

· Напряжение батареи 24 (В)

· Вес 160 кг
· Гарантия 12 месяцев
Комплектация
Роликовые щетки 2 комплекта
Всасывающая балка и резинки в комплекте

Система 2 резервуаров

Стоимость машины без АКБ: 379 000 руб. с НДС
